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Назначение
Узел коммутации KN-SWB-U08P-H(A) (далее изделие), предназначен для обеспечения работы до 8-ми оконечных устройств компьютерной сети с питанием по технологии PoE и дальнейшей передачи данных через групповой канал по средствам волоконно-оптических или медных линий связи.
 
Пример условного обозначения:
KN-SWB-U08P-H(A) - Узел коммутации серии KN-SWB, со встроенным неуправляемым коммутатором на 8 PoE портов, с нагревателем, версия (А).

Комплект поставки
1. Изделие	1 шт.
2. Комплект документации…	1 шт.
3. Упаковочная тара…	1 шт.

Основные технические характеристики

	Характеристики
	Значения

	Модель
	KN-SWB-U08P-H(A)

	Порты 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE
	8

	Порты 1000 Base-X SFP
	2

	Консольный порт
	1

	PoE стандарты
	802.3af, 802.3at

	Общий бюджет PoE
	240 Вт

	Питание изделия
	230 В АС ± 10%, 50 Гц

	Максимальная потребляемая мощность
	550 Вт

	Встроенная грозозащита
	6 КВ

	Материал и толщина корпуса
	Сталь, 1мм

	Цвет (порошковая окраска)
	RAL 7035

	Степень защиты (ГОСТ 14254-2015)
	IP66

	Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1, 5

	Диапазон рабочих температур
	от -60ºС до +60ºС

	Габаритные размеры (без кабельных вводов)
	300 х 400 х 200 мм

	Масса (с упаковкой)
	11 кг




	
Комплектация и устройство изделия

	№ 
	Наименование
	№
	Наименование

	1
	Корпус шкафа металл (IP 66) В*Ш*Г 300*400*200мм
	8
	Сальник PG9 – 8шт.

	2
	Нагреватель
	9
	Сальник PG13,5 – 3шт

	3
	Din рейка (300 мм)
	10
	Din рейка (160мм)

	4
	Ограничитель на Din рейку (металл) – 9шт.
	11
	Термостат (NC) нагрев

	5
	Коммутатор промышленный на 8 PoE портов неуправляемый
	12
	Розетка 220В

	6
	Блок питания
	13
	Автоматический выключатель

	7
	Кросс оптический
	14
	Шина (PE) земля
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Рисунок 1 – Устройство изделия
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Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная



Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение изделия должно соответствовать группе 3 по ГОСТ15150-
69. По воздействию механических факторов при транспортировании изделия относится к группе С по ГОСТ 23216-87. Шкафы должны храниться и транспортироваться при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55°С, относительной влажности воздуха до 95% (при плюс 30°С). Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев от даты продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией.
В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, производитель	производит	ремонт	или	замену	изделия.	Производитель	не	несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров. Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N
ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 143440, Московская область, Красногорский район,
    Путилково д, Тер. Гринвуд, стр.17, этаж 1, помещение 107.
тел.: +7 (800) 100-21-32, +7(495) 369-50-32.
e-mail: Info@keno-cctv.ru 

Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 26.30.23-001-66974212-2024 и признано годным к эксплуатации. Заводской номер:  	


Дата производства:  	
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